Shieldy pro Arduino

GSM/GPRS shield – umožňuje telefonovat, posílat SMS, připojit se k NETu přes mobilní sítě

Ethernet shield – umožňuje komunikovat po LAN síti (Ethernet) přes UTP kabel

Bluetooth modul – umožňuje komunikovat přes Bluetooth (PAN sítě: s telefonem, notebookem s BT apod.)

GPS shield – umí komunikovat s GPS satelity, zjistit polohu a také přesný čas z družice, lze použít jako GPS logger k ukládání trasy na microSD

LCD touch screen – barevný dotykový displej a redukce mezi displejem a Arduinem

Č/B LCD – malý černobílý LCD displej s podsvícením (z Nokie 3310)

Wav shield – shield pro přehrávání WAV souborů z připojené SD karty

NFC shield – komunikace s NFC/RFID kartami, verze pro americký standard (nefunguje s českými čipy)

Motor shield – shield pro ovládání 2 motorů oběma směry (zapíná a vypíná, vzad a vpřed)