LCD s dotykem Mcufriend

Použití displeje s dotykem a uSD na červeném shieldu MCUFriend tftlcd.

Instaluje se knihovna MCUFRIEND_kbv přímo z repozitářů. V knihovně je potřeba v souboru MCUFRIEND_kbv.cpp odkomentovat řádek s #define 1580 - náš displej má řadič s id 0x1580. Funguje i s kódem 0x9320, ale ten má zrcadlově text…

Pro podporu dotykového displeje se instaluje knihovna Adafruit_TouchScreen. Z examplu Examples→MCUFRIEND_kbv→Touchscreen_Calibr_native se získá řádek definující rozměry a orientaci touchscreenu… S tím pak funguje demo MCUFRIEND_kbv→button_simple nebo Touch_Shield_new (kreslení).