Jednotky informace

Bit (b)

Bit je základní a nejmenší jednotkou informace. Bit může nabývat pouze jednu ze dvou hodnot (jeden ze dvou stavů), které se dají interpretovat například jako 1 / 0, true / false, atd. Skupina 8 bitů tvoří jeden byte.

Byte (B, bajt)

Byte je jednotka množství dat v informatice. Skládá se z 8 bitů, tudíž může reprezentovat například číslo od 0 do 255 nebo jeden znak. Jeden byte je v obvykle nejmenší objem dat, se kterým dokáže procesor přímo pracovat.

Dříve byte označoval skupinu 1-6 bitů, dnes je standard 8 bitů.

Ve frankofonních zemích se někdy pro bajt používá značka o jako oktet (octet).

Násobnosti a převody binárních jednotek

V prosinci 1998 IEC (International Electrotechnical Commission) vytvořila dodatek k normě IEC 60027-2, ve kterém zavedla pro počítačové jednotky nový systém označování násobků. V tomto systému bylo pro původní „velké kilo“ = 1024 B navrženo označení kibibajt a značka KiB, zatímco jednotka kilobajt (se značkou kB) označuje 1000 B, tak jak je obvyklé v soustavě SI.

Binární předpona

Binární předpona je předpona jednotky vyjadřující násobek mocniny 2.

Dvojkový řád n: 2n	Nejbližší desítkový řád k: 10k	Značka	Název	Hodnota
210	103	Ki	kibi	1 024
220	106	Mi	mebi	1 048 576
230	109	Gi	gibi	1 073 741 824
240	1012	Ti	tebi	1 099 511 627 776
250	1015	Pi	pebi	1 125 899 906 842 624
260	1018	Ei	exbi	1 152 921 504 606 846 976
270	1021	Zi	zibi	1 180 591 620 717 411 303 424
280	1024	Yi	yobi	1 208 925 819 614 629 174 706 176

Přehled násobných jednotek

Jednotka	Značka	B	kB	KiB	MB	MiB	GB	GiB	TB	TiB
Kilobajt	kB	1000	1	~0,9766
Kibibajt	KiB	1024	1,024	1
Megabajt	MB	1 000 000	1000	~976,6	1	~0,9537
Mebibajt	MiB	1 048 576	~1048,6	1024	1,049	1
Gigabajt	GB	109	1 000 000 976 562,5	1000	953,7	1	~0,9313
Gibibajt	GiB	~1,074·109	~1 073 742	1 048 576	~1073,7	1024	1,074	1
Terabajt	TB	1012	109	~0,9766·109	1 000 000	~953 674,3	1000	931,3	1	~0,9095
Tebibajt	TiB	~1,1·1012	~1,1·109	~1,074·109	~1 099 512	1 048 576	~1099,5	1024	~1,1	1

Binární násobky

Jednotka	Značka	Velikost v B	Mocnina
Kibibajt	KiB	1 024	210
Mebibajt	MiB	1 048 576	220
Gibibajt	GiB	1 073 741 824	230
Tebibajt	TiB	1 099 511 627 776	240
Pebibajt	PiB	1 125 899 906 842 624	250
Exbibajt	EiB	1 152 921 504 606 846 976	260
Zebibajt	ZiB	1 180 591 620 717 411 303 424	270
Yobibajt	YiB	1 208 925 819 614 629 174 706 176	280

Binární a hexadecimální soustava, převody čísel BIN-HEX-DEC

Binární (dvojková) soustava

Binární soustava je číselná soustava, která používá pouze dva symboly: 0 a 1. Používá se ve všech moderních digitálních počítačích, neboť její dva symboly (0 a 1) odpovídají dvěma jednoduše rozdělitelným stavům elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto), popřípadě nepravdivosti či pravdivosti výroku. Číslo zapsané v dvojkové soustavě se nazývá binární číslo.

Příklad čísla, zapsaného v binární soustavě
Rozepsané číslo	1	0	1	0
Násobeno	23	22	21	20
Rozepsaný násobek	8	4	2	1
V desítkové soustavě	10